**会议室投影设备询价函**

经我公司研究决定，拟对以下设备采用询价方式采购，采购预算上限￥ 57997 元，大写 人民币伍万柒仟玖佰玖拾柒圆整 ，有意参与该询价事项的单位，请根据下列表格（详见致：南宁交通投资集团有限责任公司会议室投影设备采购报价单）所列设备名称、型号规格进行报价，经确认无误后连同企业资质证明材料及附加条款直接送达我公司，我公司将组织有关部门和人员对参与报价的单位进行评比（最低价中标，价格相同在对比质保期、售后服务承诺）并最终确认中标单位。

询价截止时间：2019年11月 27 日上午九点半前。

联系人：薛工

联系电话： 0771-2805236

联系地址：南宁江北大道凌铁段20号南宁交投407室

南宁交通投资集团有限责任公司

2019年11月22日

致：南宁交通投资集团有限责任公司会议室投影设备询价采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 参数 | 数量 | 单价 | 层数 | 小计（元） |
| 1 | 高清画框幕 | 法国XY 120寸 ZHK-GF1  （质保一年） | 比例：16：9，高清软灰幕 GF1 材质:特种显像PVC，增益:0.8视角:160°厚度:0.32 毫米最大宽幅:3.2 米颜色:前浅灰后灰环保与保养:抗UV、防静电、可清洗、防潮、防火。应用:框架幕，弧形幕，电动拉线幕，快速折叠幕。推荐搭配投影机:2D高清投影机，主动式3D高清投影机，4K超高清投影机。特性描述表层涂层浅灰色，令GF1黑位表现提升 20%，黑色更加深沉，高对比度令人刮目相看；很适合普通家居环境，周边不能使用深色吸光面的空间使用。  包括线路、辅材、布线、安装工作等 | 3 |  | 3 |  |
| 2 | 投影仪 | 明基CP9733  （整机质保2年，灯泡1年） | DLP™数字投影技术，峰值4500流明,ISO标准亮度4300流明，1920\*1080(1080P)，4000/10000/15000 小时(正常/省电/智能省电),20000:1超高对比度，HDMI1.4A高清接口\*2(共用MHL一个接口）、VGA\*2，2.3KG，RJ45网络接口，USB读取功能，10瓦喇叭，1.3倍变焦  包含投影仪专用吊架（白色。主杆长度：430-650mm 自重：3kg 负重：25kg）、线路、辅材、布线、安装工作等 | 3 |  | 3 |  |
| 5 | 无线同屏器 | 宝疆R001  （质保一年） | 一键联无线投屏系统普及版 R001主要技术规格(单画面) 支持投屏操作系统:Windows 7/8.1/10 32和64位MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上支持智能手机无线投屏/兼容airplay功能，10.12及以上Android 5.0和更高版本(需安装APP，ESHOW)/硬件规格：包含一个发射器（投屏按键）、一个接收器/接收器：1xHDMI接口，1x网络接口， 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A/视频输入分辨率：可达4K/3840x2160/视频输出分辨率:可达1080p/1920x1200/帧数:可达30帧/每秒/视频输出:HDMI输出,分辨率可调/显示内容:支持电脑和移动端混合显示/支持多路移动端同时显示/显示比例:等比，4：3，16：9，16：10/待机功能:支持/投屏过程分辨率和显示比例可修改:支持/扩展桌面:支持/同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏:支持 同时显示源端数量:最大1路/同时接入源端数量:最大8路 接收端主机路由功能:支持/设备接入显示设备用户名和类型:支持 音频输出:44.1KHz/16bit 立体声。/通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出。/声音分享方式:⑴，屏幕分享，电脑无声音，显示端自动分享声音； ⑵，多画面分享时，不会出现混音，最后一个分享的屏幕有声音；⑶，多画面分享时，最后一个分享的屏幕退出后，上一个屏幕的声音会自动分享。⑷，多画面时声音可以任意切换/无线传输协议:IEEE 802.11ac/802.11n/无线传输速率:可达867Mbps/无线传输距离:可达15米视距，一键联•主机和一键联•按键之间/无线传输频段:2.4 GHz或5 GHz/默认5GHz/无线加密协议:WPA2-PSK 使用方式:插入USB按键自动连接，自动运行，一键分享/无需在PC上安装软件，无需占用电脑Wi-Fi/传输延时:平均延时小于100mS/路由功能:支持有线路由或无线路由功能，手机投屏同时可以上网/开机,待机画面客制化:支持 WEB管理介面:支持/修改频段及信道:支持/可选择的信道数量:9(5G)/11(2.4G) 修改视频输出分辨率:支持/修改WiFi名称及密码:支持/电源/功耗:主机：12V/1A，平均功耗5W；/按键：5V/500mA，平均功耗1.5W。认证:3C、CE、ROHS 标配:1个发射器、电源、2根天线/包括线路、辅材、布线、安装工作等 | 3 |  | 3 |  |
| 6 | 电视 | 65寸海信/型号：HZ65E8A  （质保一年） | USB支持音频格式/aac.flac.mp3.wav/USB支持图片格式 JPEG/PNG/BMP/USB支持视频格式 .avi .mpg .ts .mkv .mp4 .flv .mov .rm .rmvb 外观设计/机身厚薄/最薄处厚度8.7mm/底座配置/内置底座/边框材质 金属/边框宽窄2.1/2.1/14.7/安装孔距400\*200 核心参数：运行内存3GB/CPU 四核 MAX1.1 GHz 64位处理器/存储内存32GB/主体参数：紫金灰色/产品类型：4K超清电视；全面屏电视；人工智能电视；超薄电视；量子点电视；LED电视；ULED电视 能效等级：一级能效/认证/产品品牌：海信（Hisense） 推荐观看距离(米)：3m-3.5m（56-65英寸）/产品型号HZ65E8A 端口参数：光纤音频输出/不支持：USB2.0接口/1USB3.0接口/2HDMI2.0接口 HDR显示/支持格式（高清）2160p/屏幕尺寸65英寸/背光方式：侧入式/屏幕分辨率：超高清4K/上墙电视架/包括线路、壁挂支架、辅材、布线、安装工作等 | 1 |  | 1 |  |
| 送货并安装完毕日期：2019年12月13日前 | | | | | | | |
| 报价合计（小写）： 元 | | | | | | | |
| 报价合计（大写）： 元 | | | | | | | |
| 售后服务承诺： | | | | | | | |

备注：以上设备必须确保为行货正品。提供明确的保修、包换期，提供明确的最短供货期；开具增值税专项发票；安装完毕并验收合格后付款；提供的报价（含税）应包括运输、安装调试（包括软硬件等）直至交付使用等的全部费用

报价单位全称（盖章）：

报价联系人及电话：

年 月 日