**附件1： 报价单位提供报价材料**

致：南宁交通投资集团有限责任公司会议室培训录像系统改造设备等采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **小计** | **备注** |
| **(元)** |
| 1 | 高清5寸室内半球摄像头 | 【网络室内专用球】 支持至少200万像素； 支持20倍光学变倍，焦距:4.7-94mm；水平视角：58.3-3.2度； 支持Smart功能； 支持VISCA控制协议； 支持遥控器控制； 支持重力感应； 支持DVI-I(可转HDMI、YPbPr输出)、网口、BNC(DB15口转出)、HD-SDI输出； 支持3.5mm标准音频接头；1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω DC12V供电；  质保1年。 | 台 | 4 |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 硬盘录像机 | 支持4路HD-SDI和网络摄像机接入； 支持模数转换功能，禁用SDI通道，增加网络通道接入； 支持HDMI和VGA高清输出； 支持4路音频接入； SDI通道支持H.265或H.264编码； SDI接入信号包含：1080P25、1080P30、1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60、1080P25 2个SATA接口，最大6T硬盘； 支持同步回放； 1个千兆网卡； 支持ehome、GB28181协议； 1U 380机箱；  质保1年。 | 台 | 3 |  |  | 含1块4T硬盘，进行语音及视频同步存储。录像机放在原有的音频机柜里面 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 中心管理主机 | 主流配置（I5处理器、独立显卡，8G内存，一块4T硬盘，含23寸显示器及键盘，配音箱和10孔5米符合新国标排插），安装中心管理软件，管理人员可进行相关视频、音频录像存储；质保1年。 | 台 | 1 |  |  | 管理主机可手工控制录音、录像。 |
| 4 | 视频在线系统 | 每间会议室支持100人远程网络同时观看现场培训，可回放培训视频。 | /年.间 | 3 |  |  | 含云服务器、云存储等相关费用。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 集成安装 | 1. 线缆及其他配件等辅材； 2. 施工、调试、安装 |  |  |  |  | 含一年以上的上门服务 |
| 报价合计（小写）： 元 | | | | | | | |
| 报价合计（大写）： 元 | | | | | | | |
| 售后服务承诺： | | | | | | | |

备注：以上设备必须确保为行业知名品牌（参照品牌：海康威视、大华等），提供明确的保修、包换、包退期，提供明确的最短供货期、安装周期；提供的报价（含税）应包括运输、安装布线调试直至交付使用等的全部费用。

报价单位全称（盖章）：

报价联系人及电话：

年 月 日